Előnyök

1.  Permetezés:
[bookmark: _GoBack]Taposási kár, drága permetlé veszteség és elhúzódó munka nélkül gyorsan, gazdaságosan és kényelmesen permetezhetsz.
2.  Nagy hatékonyság:
Naponta akár 50-100 hektár terület is permetezhető.
3.  Környezetvédelem:
A víz- és talajszennyezés jelentősen csökken a rögzített helyzet és orientáció módszerével.
4. Növényvédőszer megtakarítás:
Hatékonyabb porlasztási megoldás, akár 50% -os megtakarítás a növényvédőszerből.
5. Víztakarékosság:
A hagyományos permetezési módszerekhez képest 90% víz takarítható meg. Ez a rendkívül kis térfogatú permetezési technológia alkalmazásával lehetséges.
6. Alacsonyabb költségek:
A hagyományos permetezési módszerekhez képest 97% -os költségcsökkenés tapasztalható.
7.  Alkalmazások széles skálája:
Nem befolyásolja a terep és a termés magassága, ergonomikus és innovatív távirányítóval rendelkezik, könnyen kezeli az alacsony magasságú repülést, és nem károsítja a termést.
8.  Könnyen használható és karbantartható.
Az AGRDRONE által forgalmazott drónok hosszú élettartamúak, alacsony karbantartási költségekkel rendelkeznek és alkatrészei könnyen cserélhetők, ha szükséges.

Jellemzők:
1.  Rendkívül hatékony
A Joyance permetező drónok jóval hosszabb drónszélességgel és sokkal nagyobb permetezési idővel rendelkeznek. Több földetterületet permetezhetnek egyszerre.
Mivel a Joyance Agriculturer UAV porlasztószóró minden fúvókája a drón légcsavarja alatt van, így a porlasztott köd közvetlenül eljut a termés minden szintjére a levelek aljára is. Ez a légcsavarok által generált erős légáramlásnak köszönhetően lehetséges, így minden fúvóka rendkívül hatékony.
2.  Könnyen kezelhető.
A Joyance -permetező drónok speciálisan tervezett permetezési módszerrel vannak felszerelve. Még egy kezdő is nagyon egyszerűen és hatékonyan tudja kezelni a permetező drónt.
Egyetlen ujjal irányíthatja a drónokat előre és hátramenetben a megadott sebességgel, miközben ugyanazt a magasságot és pályát tartja.
3.  Könnyen szállítható.
A Joyance drónok esernyő kialakításúak, összecsukható kerettel rendelkeznek, így kényelmesen lehet szállítani őket, kis helyen is elférnek.
4.  Folyamatosan működik.
Mivel hat tengely van, a Joyance drone mezőgazdasági permetező folyamatosan tud dolgozni, és a terhelés egyenletes elosztása lehetővé teszi a motorok számára, hogy könnyen elviseljék a terhelést. 
5.  Minőség -ellenőrzés.
Kiszállítás előtt minden egyes drónt 100% -ban tesztelnek, és szigorú minőségellenőrzési teszten kell átesnie, hogy megfeleljen a legmagasabb teljesítmény- és tartóssági követelményeknek.
6.  Könnyen karbantartható és javítható.
A Joyance Tech mindig kiváló minőségű alkatrészeket használ. Mivel az alkatrészek cserélhetők, ezért a karbantartási költségek is alacsonyak.

Specifikációk:

Modell:		 JT10L-606
Permetező tartály:		 10L
Nettó súly:		 10 kg
Felszállási súly:		 23 kg
Maximális felszállási kapacitás:		 23,5 kg
Repülési idő:		 10 ~ 15 perc
Repülési sugár:		 0 ~ 1000 m
Repülési magasság:		 0 ~ 30 m
Repülési sebesség:		 0 ~ 12m/s
Munkahőmérséklet:		 -10 ~ 70 ° C
Munka páratartalma:		 0 ~ 90%
Permetezési sebesség:		 0 ~ 8m/s
A szórási szélesség / fúvóka száma:		> 3,5 ~ 5,5 m / 2 centrifugális fúvóka
Permetezési áramlás:		 1 ~ 1,5 l/perc
Permetezési hatékonyság:		 5 ~ 6Ha/óra
Lefelé tartó légáram:		 4 ~ 15 m/s
Szélállóság:		 10 m/s
Gépméret:	 Nyitott méret:		 szélesség: 1,3 m x hosszúság: 1,3 m x magasság: 0,45 m
Összecsukott méret:	 szélesség: 0,6 m x hosszúság: 0,6 m x magasság: 0,51 m
Anyaga: 	 Motor: szénkefe nélküli
Propeller: 	 Szénszállas
ESC (Elektronikus sebességszabályozó): 	 gyors gázreakció
Repülés irányító: 	Joyance V8.3 ++ FC
Távirányító:	 Joyance Datalink T12 RC
Akkumulátor / Mennyiség:		 6S 17000mAh / 2db
Adapter + töltő: 		 8 csatornás töltő 1200W
Csomagolás: 		 Alumínium tok
Eszközkészlet: 		 karbantartó/javító eszközök

Választható kiegészítők:

Intelligens permetező terep radarkövetéssel
Akadálykerülő radar
Autonóm permetező útpontjelölő eszköz
Extra akkumulátorok folyamatos permetezése
Extra töltő
Többfunkciós szemcseszóró
